/*
 * Copyright (c) 2020 Pete Johanson
 *
 * SPDX-License-Identifier: MIT
 */

/dts-v1/;
#include <st/f3/stm32f303Xc.dtsi>
#include <st/f3/stm32f303c(b-c)tx-pinctrl.dtsi>
#include "arduino_pro_micro_pins.dtsi"

/ {
	model = "QMK Proton C";
	compatible = "qmk,proton_c", "st,stm32f303";

	chosen {
		zephyr,sram = &sram0;
		zephyr,flash = &flash0;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";
		led: led_0 {
			gpios = <&gpioc 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			label = "User LED";
		};
	};
};

&usart1 {
	pinctrl-0 = <&usart1_tx_pa9 &usart1_rx_pa10>;
};

&spi2 {
	pinctrl-0 = <&spi2_sck_pb13 &spi2_miso_pb14 &spi2_mosi_pb15>;
};

&i2c1 {
	pinctrl-0 = <&i2c1_scl_pb6 &i2c1_sda_pb7>;
};

&usb {
	status = "okay";
};

&rtc {
	status = "okay";
};

&flash0 {
	/*
	 * For more information, see:
	 * http://docs.zephyrproject.org/latest/guides/dts/index.html#flash-partitions
	 */
	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		/* Set 6Kb of storage at the end of the 256Kb of flash */
		storage_partition: partition@3e800 {
			label = "storage";
			reg = <0x0003e800 0x00001800>;
		};
	};
};
